國立中央大學 系/所

高壓氣體容器鋼瓶自動檢查表(**每月**)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 實驗室名稱、編號： | | 檢查日期： 年 月 | | |
| 檢查重點 | | 是 | 否 | 備註 |
| 1.鋼瓶已安穩置放並加固定。 | |  |  |  |
| 2.鋼瓶之成分、危害標示有清楚、完整。 | |  |  |  |
| 3.已對鋼瓶柱塞,高壓軟管,流量計,調節器進行測漏試驗。 | |  |  |  |
| 4.鋼瓶置放處已避開易燃物,或是火源及高熱處。 | |  |  |  |
| 5.鋼瓶未安裝於管線系統時有裝妥護蓋。 | |  |  |  |
| 6.氣體鋼瓶開啟後，人員在實驗室現場。 | |  |  |  |
| 7.鋼瓶以吊牌等標示[空]或[滿]。 | |  |  |  |
| 8.管線以顏色或吊牌等標示內容氣體。 | |  |  |  |
| 9.氣體鋼瓶的安全資料表在附近可取得。 | |  |  |  |
| 10.氣體鋼瓶水壓檢查合格識別環在有效期限內。 | |  |  |  |
| 11.盛裝容器(實瓶)和空容器(空瓶)有分區放置。 | |  |  |  |
| 12.貯存場所有適當之警戒標示，禁止煙火接近。 | |  |  |  |
| 13.可燃性氣體、有毒性氣體及氧氣之鋼瓶，有分開貯存。 | |  |  |  |
| 14.貯存周圍2公尺內沒有放置有煙火及著火性、引火性物品。 | |  |  |  |
| 15.其他。 | |  |  |  |
| 注意事項 | 1.檢查結果“正常”打(V)，“異常”的打(×)，無此項目打(／)，異常時，請立即報修並送負責老師簽章；無異常時，送負責老師簽章即可。  2. 表格保存三年。 | | | |

**檢查人員簽章： 實驗室負責老師簽章(每月存檔時)簽章：**