國立中央大學 系/所

吊掛用具檢點表

|  |
| --- |
| **實驗室名稱、編號： 設置地點： 檢查日期： 年 月 日** |
| 項 目 | 點檢內容 | 檢查方法 | 檢查結果 | 改善措施 |
| 正常 | 異常 |
| **吊 索** | 1. 鋼絲索的一燃間有百分之十以上的素線截斷者
 | 檢點 |  |  |  |
| 1. 直徑減少達公稱直徑百分之七以上者
 | 檢點 |  |  |  |
| 1. 已扭曲者
 | 目視 |  |  |  |
| 1. 有顯著變形或腐蝕者
 | 目視 |  |  |  |
| 1. 末端結頭部份異常者
 | 目視 |  |  |  |
| 1. 鋼索套有裂紋產生
 | 目視 |  |  |  |
| 1. 鋼索套有變形情形，並壓迫且傷及鋼索
 | 目視 |  |  |  |
| **吊鏈** | 1. 延伸長度超過百分之五以上
 | 檢點 |  |  |  |
| 1. 環的斷面直徑減少百分之十以上
 | 檢點 |  |  |  |
| 1. 有無龜裂
 | 目視 |  |  |  |
| 1. 有無顯著變形
 | 目視 |  |  |  |
| **吊鉤、釣環** | 1. 有無顯著變形
 | 目視 |  |  |  |
| 1. 有無顯著磨耗
 | 目視 |  |  |  |
| 1. 有無龜裂情形
 | 目視 |  |  |  |
| 1. 防脫舌片有無正常
 | 目視 |  |  |  |
| 注意事項 | 1.依「職業安全衛生管理辦法」第58條規定辦理。2.檢查結果：正常打(ˇ)，異常打(×)，無此項者打(/) 示之。3.表格保存三年。 |
| 檢查人員簽章： | 實驗場所負責人簽章： |