國立中央大學 系/所

木工帶鋸機定期檢查表（每月）

實驗室名稱、編號：

設備名稱/位置： 　　檢查日期：　　 年　　 月　　 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | | 檢 　 查　 項 　目  (包括有關之工作流程圖及機械設備結構圖) | 檢 查 方 法 | 檢查結果 | | 備註 |
| 正常 | 異常 |
| 鋸帶 | | 無破損斷齒現象且鬆緊適當 | 操作 |  |  |  |
| 飛輪及軸承 | | 運動良好無噪音及震動現象 | 操作 |  |  |  |
| 鋸帶深高度調整軸 | | 操縱自如鎖定穩固 | 操作 |  |  |  |
| 傳動皮帶 | | 皮帶是否無損鬆緊適當 | 操作 |  |  |  |
| 潤滑油孔及油路 | | 油路暢通無阻塞之情形 | 操作或檢測 |  |  |  |
| 各部固定螺栓 | | 無鬆動或短缺 | 操作或檢測 |  |  |  |
| 驅動馬達 | | 啟動無震動異音過熱漏電等 | 操作及檢測 |  |  |  |
| 馬達底座螺栓 | | 螺栓齊全且無鬆動情形 | 操作 |  |  |  |
| 電器開關及插座 | | 接觸良好且無漏電情形 | 目視 |  |  |  |
| 各電路及接頭 | | 線路無破損接頭固定緊密 | 目視 |  |  |  |
| 接地裝置 | | 裝接情況極為正常 | 目視 |  |  |  |
| 其他 | 1.設備通風及照明是否良好 | | 目視 |  |  |  |
| 2.(非合格操作人員禁止操作)須標示清晰 | | 目視 |  |  |  |
| 3.年度檢查在有效日期內，合格證有標於明顯處 | | 目視 |  |  |  |
| 備註 | | 1.依「職業安全衛生法」第23條第1項規定辦理。  2.檢查結果請打勾。  3.每月10日前實施。  4.本表單保存三年。 | | | |  |

實驗室負責人： 檢查人員：